考虑光照对噪点的影响，因此数据集包含白天采集和晚上采集各两组，五组数据中的车的运行轨迹与实际场景中叉车的运行轨迹一致。

数据集说明：

Sequence\_1 : 白天

Sequence\_2 : 白天

Sequence\_3 : 数据包含与其他叉车同行场景

Sequence\_4 : 夜间

Sequence\_5 : 夜间

Twc =

-0.999249 -0.0385329 -0.00398308 0

0.0386667 -0.998364 -0.0421165 471.716

0.0023537 0.0422389 -0.999105 0

0 0 0 1